# SignaalBewaking × SignaalApp — Productiespecificaties Beurslanyards 2026

**Project:** Fire & Safety Beurs Give-away Set
**Event:** Fire & Safety Beurs, 15-16 april 2026, Brabanthallen Den Bosch, Stand B.21
**Deadline levering:** uiterlijk 23 maart 2026
**Contact:** verkoop@signaalbewaking.nl

---

## Overzicht bestelling

| # | Item | Variant | Aantal | Verpakking |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Telefoon crossbody lanyard | Complete set (koord + patch + karabijn + buckle + kaartje) | 1.500 | Bulk in master carton |
| 1b | Badge/sleutelhanger lanyard | Koord + draaihaak + buckle + kaartje | 1.000 | Bulk in master carton |
| 2 | Recyclebox sticker | Vinyl wrap | 1 | Los |
| | **Totaal lanyards** | | **2.500** | |

---

## Item 1: Lanyardkoord (beide varianten)

### Koord specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Type | Breed stoffen keycord |
| Breedte | 25mm (±1mm) — breder voor telefoongewicht |
| Materiaal | Polyester, stevig geweven, premium feel, **draagkracht ≥ 5kg** |
| Lengte variant 1a (crossbody) | 1500-1600mm (verstelbaar, crossbody) |
| Lengte variant 1b (badge) | ±900mm (standaard lanyardlengte) |
| Basiskleur | Knalrood — **#C41E24** / **Pantone 200 C** / CMYK C5 M100 Y95 K2 |
| Bedrukking | Sublimatie (full dye-sub), dubbelzijdig |
| Drukinkt | Wit |

### Bedrukking koord — herhaalpatroon (140mm per repeat)
| Lijn | Inhoud | Font | Gewicht | Grootte | Positie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNAALBEWAKING.NL | Montserrat | 800 (ExtraBold) | ~17pt / 6mm | Gecentreerd, bovenste 1/3 |
| 2 | ALTIJD VERBONDEN MET VEILIGHEID | Montserrat | 600 (SemiBold) | ~8.5pt / 3mm | Gecentreerd, midden |
| 3 | [schildlogo] | — | — | ~8mm hoog | Gecentreerd |
| 4 | POWERED BY SIGNAALAPP | Montserrat | 400 (Regular) | ~7pt / 2.5mm | Gecentreerd, onderste 1/6 |

Accent: subtiele donkere pinstripe (#1A1A2E, 20% opacity) aan boven- en onderkant (0.6mm).

**Artwork bijgeleverd:** `03_lanyard_artwork/lanyard-strap-repeat.svg` + `.pdf`
**Full-length preview:** `03_lanyard_artwork/lanyard-strap-fullength-preview.svg` + `.pdf`

### Hardware — Variant 1a (Telefoon crossbody)
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Karabijn | Robuust zinklegering, geborsteld zilver of mat zwart PVD, **minimaal 25mm opening**, geschikt voor gewicht smartphone (~200g) |
| Safety-buckle | Veiligheidsbreekpunt bij de nek, mat zwart, **breakkracht ≥ 3kg** |
| Telefoon patch | Zie Item 1b hieronder |
| D-ring / connector | Metalen D-ring of draaibare connector, bevestiging patch aan karabijn, **draagkracht ≥ 2kg** |
| Koordlengte | 150-160cm (verstelbaar), crossbody draagbaar |

### Hardware — Variant 1b (Badge/sleutelhanger)
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Draaihaak | Metalen swivel hook, zinklegering, geborsteld zilver of mat zwart, **minimaal 20mm opening** |
| Safety-buckle | Veiligheidsbreekpunt bij de nek, mat zwart, **breakkracht ≥ 3kg** |

**Kwaliteitseis hardware:**
- Moet 'veiligheid' en 'security' uitstralen — GEEN goedkoop plastic
- Alle metaaldelen: zinklegering of roestvrij staal, **minimaal 2mm materiaaldikte**
- Afwerking: geborsteld zilver of mat zwart PVD — stoer, industrieel uiterlijk
- **Telefoongeschikt**: alle onderdelen moeten betrouwbaar een smartphone van 200-250g dragen
- Karabijn moet met één hand te openen/sluiten zijn
- Swivel (draai) op karabijn om verstrengeling te voorkomen

---

## Item 1b: Phone Patch (alleen bij telefoon crossbody)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Type | Flat insert tab — schuift door charging port opening van telefoonhoesje |
| Materiaal | TPU + nylon versterking, flexibel, **0.5mm dik** |
| Kleur basis | Wit |
| Bedrukking | Rood schildlogo SignaalBewaking (#C41E24) op zichtbaar vlak |
| Tabblad (zichtbaar) | 50mm × 15mm (met afgeronde hoeken, r=3mm) |
| Port-insert | 10mm breed × 6mm lang — past door USB-C/Lightning port opening |
| D-ring | Metalen D-ring onderaan (∅7mm), voor koordbevestiging aan karabijn |
| Compatibiliteit | iPhone 14-16, Samsung S23-S25, Pixel — past door standaard charging port cutout |
| Trekkracht | Tab moet **≥ 3kg trekkracht** weerstaan zonder scheuren |

### Bedrukking phone patch
| Element | Font/stijl | Grootte | Kleur |
|---|---|---|---|
| Schildlogo | Vectorlogo | ~8mm hoog | #C41E24 |
| SIGNAALBEWAKING | Montserrat 800 | ~8pt | #C41E24 |
| 24/7 MELDKAMER | Montserrat 600 | ~5.5pt | #333333 |

**Artwork:** `04_insert_tab/phone-insert-tab.svg` + `.pdf`

---

## Item 2: Marketing kaartje (dubbelzijdig)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Formaat | 90mm × 130mm (afloop: 96mm × 136mm met 3mm bleed) |
| Materiaal | 350gsm mat gecoat karton of dun PVC |
| Afwerking | Mat laminaat, soft-touch |
| Bevestiging | Ringetje/haakje aan metalen karabijn |
| Aantal | 2.500 (1 per lanyard) |

### Voorkant (De blikvanger)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Achtergrond | Volledig Signaal Rood (#C41E24) |
| Tekst | Wit, Montserrat ExtraBold |
| Headline | "WIJ BEVEILIGEN NIET ALLEEN JE KLANTEN, MAAR OOK JE TELEFOON." |
| "Graag gedaan." | Rechtsonder, klein, 55% opacity |
| SignaalBewaking.nl | Linksonder, klein, 70% opacity |

**Artwork:** `05_badge_card/marketing-card-front.svg` + `.pdf`

### Achterkant (De pitch)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Achtergrond | Wit |
| Tekst | Donkergrijs (#333333) + rood (#C41E24) accenten |
| Headline | "Tijd om ook je omzet te beveiligen." (rood) |
| Body | Pitch over Veiligheidskeuze.nl + SignaalApp.nl |
| CTA | "Scan en sluit je aan bij de slimste club van Nederland." |
| QR-code | Groot, rechtsonder → signaalbewaking.nl/fss |
| Logo | Schildlogo + SIGNAALBEWAKING linksonder |

**Artwork:** `05_badge_card/marketing-card-back.svg` + `.pdf`

---

## Item 3: Verpakkingsdoos

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Formaat | 120mm × 100mm × 35mm (B × H × D) |
| Materiaal | 350gsm karton |
| Basiskleur | Donker (#1A1A2E / Pantone 5395 C) |
| Bedrukking | Wit + Signaal Rood (#C41E24) |
| Afwerking | Mat |
| Aantal | 2.500 (1 per lanyard) |

### Panelen
| Paneel | Inhoud |
|---|---|
| Voorkant (120×100mm) | "SIGNAAL BEWAKING" groot, schildlogo, tagline, rode border inset |
| Achterkant (120×100mm) | "POWERED BY SIGNAALAPP", QR-code → signaalbewaking.nl/fss |
| Zijkanten (35×100mm) | "SIGNAALBEWAKING.NL" verticaal, wit op donker |
| Bovenkleppen | Voorkant met rode border inset |

**Artwork:** `06_packaging_box/box-dieline.svg` + `.pdf`

---

## Item 4: Recyclebox sticker

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Formaat | ±300mm × 200mm |
| Materiaal | Vinyl sticker, mat |
| Basiskleur | Donker (#1A1A2E) |
| Rand | Signaal Rood (#C41E24) border |
| Bedrukking | Wit tekst |
| Headline | "INLEVERPUNT" |
| Subline | "voor kriebelende lintjes en trage offertesoftware." |
| Logo | Schildlogo + SIGNAALBEWAKING.NL onderaan |
| Aantal | 1 stuk |

**Artwork:** `06_packaging_box/recyclebox-sticker.svg` + `.pdf`

---

## Kleurspecificaties (alle items)

| Kleur | HEX | CMYK | Pantone | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Signaal Rood | #C41E24 | C5 M100 Y95 K2 | 200 C | Koord basis, kaart voorkant, accenten |
| Donker | #1A1A2E | C80 M75 Y45 K70 | 5395 C | Doos basis, sticker basis |
| Wit | #FFFFFF | — | — | Druk op koord/doos, kaart achterkant |
| Donkergrijs | #333333 | C0 M0 Y0 K85 | Cool Gray 11 C | Bodytekst op wit |
| Mediumgrijs | #888888 | C0 M0 Y0 K50 | Cool Gray 7 C | Subtekst |

**Pantone fysiek staal meesturen bij sublimatie op polyester (koord).**

---

## Typografie

| Gebruik | Font | Gewicht | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Headlines | Montserrat | 800 (ExtraBold) | Outline voor druk |
| Body/tagline | Montserrat | 600 (SemiBold) | Outline voor druk |
| Klein/subtiel | Montserrat | 400 (Regular) | Outline voor druk |

**Alle tekst omzetten naar contouren (outlines) in definitieve productiebestanden.**

---

## Aanlevering bestanden

| Type | Formaat | Locatie |
|---|---|---|
| Bronbestanden | SVG (vectoren) | Per map in repo |
| Drukklare bestanden | PDF (van SVG geëxporteerd) | Per map in repo |
| QR-code | SVG/EPS (vector) | Aanleveren naar leverancier |
| Logobestanden | PNG + SVG + EPS | Beschikbaar op aanvraag |
| Pantone stalen | Fysiek | Meesturen met order |

---

## Kwaliteitseisen

1. **Proefdruk** vóór volledige productie (koord + kaartje + doos)
2. Koord moet **premium voelen** — geen dunne rommel
3. Hardware moet **robuust metaal** zijn — security-uitstraling
4. Phone patch moet in **standaard hoesjes** passen
5. Kaartje mag **niet snel kreuken** — premium aanvoelen
6. Kleuren moeten **Pantone-nauwkeurig** zijn (vooral de rood)

---

## Tijdlijn

| Fase | Deadline |
|---|---|
| Artwork aanleveren | Week 10 (3-7 maart 2026) |
| Sample bestelling | Week 10-11 |
| Sample goedkeuring | Week 12 |
| Productiestart | Week 12-13 |
| Levering | Week 13 (uiterlijk 23 maart) — Vendelier 71, 3905 PD Veenendaal, NL, t.a.v. Michiel van der Wal |
| Fire & Safety Beurs | 15-16 april 2026 |

---

*Documentversie: 1.0 — 4 maart 2026*
*Contact: verkoop@signaalbewaking.nl*
